**Załącznik nr 4 do SIWZ – znak sprawy: I-26/1/2018**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW ORAZ WYPOSAŻENIA SAMOCHODU** |
|  | Pojazd wyprodukowany w 2017 r. lub 2018 r. |
|  | Rodzaj nadwozia – typ bus combi minimum 8-osobowy |
|  | Wersja z kierownicą po lewej stronie |
|  | Samochód fabrycznie nowy |
|  | Lakier metalizowany - jasny |
|  | Silnik 4 cylindrowy o pojemności w przedziale 2.0 l do 2.5 l – warunek uznaje się za spełniony jeśli pojemność wykracza poza podany zakres ale zwyczajowo opisywana jest w sposób jw., |
|  | Regulacja oparć z zagłówkami w tylnych rzędach siedzeń, |
|  | Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami dla siedzeń przednich kabiny kierowcy oraz bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa siedzeń tylnych II i III rzędu |
|  | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z regulacją |
|  | Lusterko wewnętrzne wsteczne |
|  | Kamera cofania |
|  | System chroniący kierowcę przed niekontrolowaną zmianą pasa |
|  | Długość pojazdu powyżej 5200 mm |
|  | Wewnętrzna wysokość pojazdu powyżej 1350 mm |
|  | Rozstaw osi minimum 3300 mm |
|  | Wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń 2+1 miejscowe |
|  | Pochylanie oparć w tylnych rzędach siedzeń |
|  | Fotel kierowcy z regulacją położenia, nachylenia i regulacją odcinaka lędźwiowego |
|  | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem |
|  | Moc silnika minimum 160 KM |
|  | Rodzaj silnika DIESEL |
|  | Spełnienie norm emisji spalin zgodnie z obowiązująca dyrektywą EURO6 |
|  | Napęd na koła przednie |
|  | Manualna skrzynia biegów – co najmniej sześciobiegowa |
|  | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS |
|  | System stabilizujący tor jazdy |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |
|  | Regulowana kolumna kierownicy |
|  | Hamulce tarczowe wszystkich kół |
|  | Koła na obręczach aluminiowych 17” z czujnikami ciśnienia powietrza– zestaw letni |
|  | Felgi stalowe z kompletem ogumienia zimowego (4 szt.) z kołpakami kół i czujnikami ciśnienia powietrza założone na samochodzie |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |
|  | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne i kurtyny powietrzne |
|  | Elektrycznie opuszczane szyby przednie boczne |
|  | Pełne przeszklenie nadwozia |
|  | Dwoje drzwi w kabinie kierowcy |
|  | Prawe i lewe drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane do tytułu |
|  | Przeszklone drzwi tylne z wycieraczką i ogrzewaną szybą |
|  | Wszystkie szyby przyciemniane, dodatkowo ciemne w tylnej części |
|  | Podgrzewana przednia szyba |
|  | Światła do jazdy dziennej, Światła z doświetlaniem zakrętów |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne, |
|  | Komplet zestawu naprawczego, tj. trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi i podnośnik, gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu, wybijak szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych |
|  | Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy i przedziale osobowym |
|  | Wykładzina welurowa w przedziale osobowym |
|  | Trzecie światło hamowania |
|  | Czujniki parkowania przód i tył |
|  | Klimatyzacja przednia i tylna z funkcją chłodzenia i ogrzewania |
|  | Oświetlenie przedziału kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |
|  | Podsufitka tapicerowana i pełne tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany |
|  | Imobiliser, Autoalarm |
|  | Tempomat |
|  | Instalacja radiowa fabryczna z Bluetooth, Radioodtwarzacz CD z USB |
|  | Fartuchy przeciw błotne kół tzw. chlapacze przednie i tylne, nadkola zewnętrzne, stalowa osłona silnika i skrzyni biegów |
|  | Hak holowniczy z gniazdem EU 13pin |
|  | Komputer pokładowy, nawigacja z mapami EU z wyświetlaczem min 6 cali i dożywotnią bezpłatną aktualizacją map. |
|  | Gwarancja   1. okres gwarancji mechanicznej pojazdu – minimum 4 lata lub 200tyś. km 2. okres gwarancji na powłokę lakiernicza – minimum 2 lat, bez limitu przebiegu 3. okres gwarancji pojazdu na korozję perforacyjną – minimum 12 lat |
|  | Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami |
|  | Karta gwarancyjna |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu |